<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.2.2.b.03.04.2550" moduleId="generic_.percent.7_pin_header_%1_.percent.2">
    <version>4</version>
    <author>Fritzing Part-o-matic</author>
    <title>Generic .percent.5 header - %1 pins</title>
    <label>J</label>
    <date>2009-10-23</date>
    <tags/>
    <properties>
        <property name="family">Pin Header</property>
        <property name="hole size"></property>
        <property name="Pins">%1</property>
        <property name="Form">.percent.3</property>
        <property name="Pin Spacing">.percent.1</property>
         <property name="Row">.percent.8</property>
        <property name="package">.percent.9</property>
        <property name="Position">.percent.10</property>
   <property name="package">THT</property></properties>
    <description>Generic .percent.5 header</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/generic_.percent.4_header.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/generic_.percent.4_pin_header_%1_100mil_bread.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView fliphorizontal="true">
            <layers image="schematic/generic_.percent.6_pin_header_%1_100mil_schem.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/nsjumper_%1_.percent.2_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
	      <layer layerId="copper1"/>
	</layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
 %2
    </connectors>
</module>